SEZNAM PRILOG

Priloga A:

Znaki za vodenje prometa na avtocestah in hitrih cestah

Horizontalni kažipotni oznaki

Priloga B:

Anketni vprašalnik

Rezultati ankete

Znaki za vodenje prometa na avtocestah in hitrih cestah (povzeto po: Uradni list RS 2015, 99, str. 12569-12573)

|  |  |
| --- | --- |
|  | KAŽIPOT 3403  Ponazarja smeri in oddaljenost prometnega cilja, značilnega objekta ali območja.  Vsakemu napisu prometnega cilja sta lahko dodana dva simbola. Velikost znakov je odvisna od višine pisave in eno- ali dvovrstičnega napisa: 1000, 1300, 1600, 1900, 2100, 2300 x 250, 300, 350, 450, 550, 650 mm.  Znak se postavlja na križišču ali cestnem priključku, na mestu začetka ceste, na katero se znak nanaša, tako da se na označeno cesto zavije pred, lahko pa tudi za znakom.  Znak je lahko nameščen na drogu semaforja. Na istem nosilnem drogu so lahko nameščeni največ trije znaki. |
| III-91-kazipot-za-razvrscanje-nad-prometnimi-pasovi-na-postalu | KAŽIPOT ZA RAZVRŠČANJE 3407  Ponazarja prometni pas za vožnjo do prometnega cilja.  Vsakemu prometnemu cilju sta lahko dodana dva simbola. V območju razcepov avtocest in hitrih cest je dopustno le dodajanje simbolov iz skupine 10400.  Velikost znaka: odvisna od velikosti pisave.  Znak se postavlja nad voziščem in nad vsakim prometnim pasom. Če sta dva prometna pasova namenjena proti istemu prometnemu cilju, je lahko znak nameščen nad vzdolžno označbo, ki ločuje prometna pasova. |
|  | PREDKAŽIPOT 3408  Ponazarja smer vožnje do prometnih ciljev. Vsakemu od njih sta lahko dodana dva simbola. Velikost znaka je odvisna od velikosti pisave in mesta postavitve (nad voziščem ali ob njem). Znak se postavlja na polovici razdalje med znakom 3412 in začetkom zaviralnega pasu, lahko se ponovi tudi na začetku zaviralnega pasu. Pri postavitvi znaka na začetku zaviralnega pasu je znak brez označbe razdalje. Polje za smer »naravnost« se postavlja samo v primeru, če predhodno ni postavljen znak 3412. Znak se postavlja na avtocestah, hitrih cestah ali cestah s križanji v različnih ravninah. |
| III-90 | KAŽIPOT NAD VOZIŠČEM 3409  Ponazarja smer vožnje do prometnih ciljev.    3409-1  Vsakemu prometnemu cilju sta lahko dodana dva simbola.  Velikost znaka: odvisna od velikosti pisave.  Znak se postavlja na avtocestah, hitrih cestah ali cestah s križanji v različnih ravninah. |
|  | PREDKRIŽIŠČNA TABLA ZA IZVOZ 3412  Ponazarja ime izvoza. Imenu naslednjega izvoza mora biti na AC in HC dodana številka izvoza, imenu izvoza, ki ga označuje znak, pa je lahko dodana številka ceste.  Velikost znaka je odvisna od velikosti pisave in lege znaka (nad voziščem ali ob njem).  Znak se postavlja na razdalji 1000 do 700 m pred začetkom zaviralnega pasu. |
|  | POTRDITEV SMERI 3413  Ponazarja potrditev smeri za križiščem ali izvozom s ceste. Na znaku je dopusten napis z največ sedmimi prometnimi cilji.  Velikost znaka: odvisna od velikosti pisave in mesta postavitve znaka(nad voziščem ali ob njem).  Znak se postavlja na razdalji največ 500 m od konca pospeševalnega pasu. |
|  | ŠTEVILKA IZVOZA 3414  Ponazarja številko izvoza z avtoceste ali hitre ceste.  Velikost znaka: 2000 x 1000 mm  Znak se postavlja nad znakom 3408, 3409 ali 3409-1. |
|  | IME IZVOZA 3415  Ponazarja številko in ime izvoza z avtoceste ali hitre ceste.  Velikost znaka ob vozišču 2500, 2750, 3000, 3250 x 2500 mm (enovrstični napis), 2500, 2750, 3000, 3250 x 3000 mm (dvovrstični napis). Velikost znaka nad voziščem: 2500, 2750, 3000, 3250 x 3000 mm(enovrstični napis), 2500, 2750, 3000, 3250 x 3500 mm (dvovrstični napis).  Znak mora biti postavljen na razdalji 1500 do 2000 m pred začetkom zaviralnega pasu. Natančna razdalja mora biti označena na znaku. |
|  | IME RAZCEPA 3416  Ponazarja številko in ime razcepa AC ali HC.  Velikost znaka: 2750, 3000, 3250, 3500 x 3000 mm  Znak se postavlja na razdalji 1500 do 2000 m pred zaviralnim pasom. Natančna razdalja mora biti označena na znaku. |
| C:\Users\Uporabnik\Desktop\signalizacija\Slovenija\izvoz iz ceste.jpg | IZVOZ S CESTE 3417  Ponazarja izvoz z avtoceste ali hitre ceste s številko izvoza.  Napis »EXIT« je lahko na dvojezičnih območjih tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku.  Velikost znaka: 1000 x 1600 mm. Znak mora biti postavljen na začetku izvoznega priključnega kraka. |
| C:\Users\Uporabnik\Desktop\signalizacija\Slovenija\smer vožnje vozil.jpg | SMER VOŽNJE VOZIL 3418  Ponazarja smer vožnje za vrsto vozil, označenih na znaku.    3418-1 3418-2  Znak se lahko postavlja samo na avtocestah in hitrih cestah do 500 m pred znakom za obveznost. |
|  | POČIVALIŠČE 3419  Ponazarja mesto in oddaljenost do mesta, kjer je urejeno počivališče oziroma oskrbna postaja, ter smer vožnje in oddaljenost do začetka mesta izvoza na počivališče.    3419-1 3419-2  Velikost znaka: odvisna od števila simbolov, višine pisave in lege znaka(nad voziščem ali ob njem).  Znak 3419 se postavlja na razdalji od 1000 m do 700 m pred začetkom zaviralnega pasu za izvoz na počivališče, znak 3419-1 na polovici razdalje med znakom 3419 in začetkom zaviralnega pasu za izvoz na počivališče, znak 3419-2 pa na začetku zaviralnega pasu za izvoz na počivališče. |
| C:\Users\Uporabnik\Desktop\signalizacija\Slovenija\parkirišča za tovorna vozila.jpg | PARKIRIŠČA ZA TOVORNA VOZILA 3420  Ponazarja informacijo o številu prostih parkirnih mest na posameznih počivališčih za tovorna vozila, vključno s podatki o gostinski in oskrbni ponudbi na teh površinah.  Spremenljiva vsebina prikaza števila prostih parkirnih mest.  Velikost znaka: odvisna od števila simbolov, višine pisave in lege znaka (nad voziščem ali ob njem).  Znak se postavlja samo na AC in HC. |
|  | PREDZNAK ZA PLAČILO CESTNINE 3421  Ponazarja oddaljenost od mesta, kjer se plačuje cestnina.  Velikost znaka: odvisna od višine pisave in lege znaka (nad voziščem ali ob njem). |
|  | CESTNINSKA POSTAJA 3422  Cestninska postaja z informacijo o njeni oddaljenosti. |
| C:\Users\Uporabnik\Desktop\signalizacija\Slovenija\cestninska steza ndvv.jpg | CESTNINSKA STEZA, NAMENJENA DOLOČENIM VRSTAM VOZIL 3423  Predstavlja prometni pas, po katerem morajo prevoziti cestninsko postajo vozila, označena na znaku.  Velikost znaka: 3000 x 1200 mm, 1500 x 600 mm.  Znak se postavlja nad voziščem na območju cestninske postaje. |

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\Uporabnik\Desktop\signalizacija\Slovenija\cestninska steza abc.jpg** | CESTNINSKA POSTAJA ABC 3424  Predstavlja prometni pas, kjer je mogoč samo brezgotovinski način plačila cestnine.  Velikost znaka: 3000 x 1500 mm.  Znak se postavlja nad voziščem na območju cestninske postaje. |
| C:\Users\Uporabnik\Desktop\signalizacija\Slovenija\kombinirana_cs.jpg | KOMBINIRANA CESTNINSKA STEZA 3425  Predstavlja prometni pas, kjer sta mogoča gotovinski in brezgotovinski način plačila cestnine.  Velikost znaka: 3000 x 1200 mm.  Znak se postavlja nad voziščem na območju cestninske postaje. |
| C:\Users\Uporabnik\Desktop\signalizacija\Slovenija\mv_cestninska steza abc.jpg | MEŠANA VINJETNO-CESTNINSKA STEZA 3426  Predstavlja prometni pas, ki ga na cestninski postaji smejo uporabljati vsa vozila.  Velikost znaka: 3000 x 1200 mm.  Znak se postavlja nad voziščem na območju cestninske postaje. |
| C:\Users\Uporabnik\Desktop\signalizacija\Slovenija\v_cestninska steza abc.jpg | VINJETNA CESTNINSKA STEZA 3427  Predstavlja prometni pas, katerega uporaba je dopustna izključno za vozila, ki uporabljajo cestninske ceste z vinjeto.  Osnovna barva znaka je rumenozelena.  Velikost znaka: 3000 x 1200 mm.  Znak se postavlja nad voziščem na območju cestninske postaje. |

Horizontalni kažipotni oznaki

|  |  |
| --- | --- |
|  | KAŽIPOTNA OZNAKA 5504  KAŽIPOTNA OZNAKA 5506 |